|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征 |
|
|
| 叉车考场桥 |  |
| 回填方 | 叉车考场桥： 石渣回填 |
| 零星砌砖 | 叉车考场桥： 混凝土实心砖砌墙 |
| 碎石 | 叉车考场桥： 碎石干铺8cm； |
| 现浇构件钢筋 | 叉车考场桥： 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 |
| 坡道 | 叉车考场桥： 15cm细石混凝土C25浇筑面层。 |
| 叉车考场水泥地面 |  |
| 地面拆除 | 叉车考场水泥地面： 拆除面层及基层20cm，含垃圾清理外运 |
| 碎石 | 叉车考场水泥地面： 碎石干铺8cm |
| 现浇构件钢筋 | 叉车考场水泥地面： 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 |
| 细石混凝土楼地面 | 叉车考场水泥地面：  15cm细石混凝土C25浇筑面层。 |
| 标线 | 叉车考场标线：  高温热胶喷漆 |
| 其他构件 | 桥面侧板，C25商品混凝土 |

附件1：场内机动车作业人员考试场地建设及标线工程清单